ПРОЕКТ

Приложение № 7

Утверждены решением Быковской

районной Думы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**КРАСНОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**2017г.**

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основная часть нормативов градостроительного проектирования Красносельцевского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимся к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/#dst101686) Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами [благоустройства](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215687/#dst100009) территории, иными объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселенияи расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для Красносельцевского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области.

# 1.Расчетные показатели в области физической культуры, школьного и массового спорта

Для объектов в области физической культуры, школьного и массового спорта, относящихся к объектам местного значения Красносельцевского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области (далее – поселение), устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект: не менее одного объекта на территорию поселения;

- спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники): 1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта на территорию поселения, населенные пункты с численностью населения менее 300 человек – не нормируется;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- многофункциональный спортивно-досуговый центр или аналогичный объект: пешеходно-транспортная доступность 30 минут;

- спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники): пешеходная доступность 500 метров.

# 2.Расчетные показатели в области культуры и отдыха

Для объектов в области культуры и отдыха, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (учреждение клубного типа): не менее одного объекта на территорию поселения, при численности населения от 300 до 2000 человек – 150 зрительских мест, в населенных пунктах с числом жителей до 300 человек – передвижная форма обслуживания;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (учреждение клубного типа): транспортная доступность не более 30 мин.

# 3.Расчетные показатели в области муниципального управления

Для объектов в области муниципального управления, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- административное здание органа местного самоуправления: 1 объект независимо от численности населения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- административное здание органа местного самоуправления: транспортная доступность 60 минут.

# 4.Расчетные показатели в области первичных мер пожарной безопасности

Для объектов в области первичных мер пожарной безопасности, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- противопожарный водоем (резервуар): количество в зависимости от площади населенного пункта, но не менее двух объектов для каждого населенного пункта (в случае отсутствия наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами);

- объекты пожарной охраны поселения: один объект независимо от численности населения (не нормируется на территориях, где установленное время прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы Волгоградской области);

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- противопожарный водоем (резервуар):

200 м (при наличии автонасосов);

100 – 150 м (при наличии мотопомп, в зависимости от типа мотопомп);

- объекты пожарной охраны поселения: время прибытия первого подразделения к месту вызова 20 мин.

# 5. Расчетные показатели объектов благоустройства территории

Для объектов благоустройства территории поселения, относящихся к объектам местного значения поселения, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения:

- территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея): площадь территории из расчета 12 м2 на человека, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта;

- уличное освещение:

в населенном пункте на проезжей части улиц и дорог с интенсивностью движения транспорта менее 500 единиц в час – средняя горизонтальная освещенность покрытия 4 лк;

в населенном пункте на второстепенной улице (переулке, проезде) в жилой застройке – средняя горизонтальная освещенность покрытия 2 лк;

пешеходная улица (дорожка, тротуар), велосипедная дорожка - средняя горизонтальная освещенность покрытия 2 лк;

площадки для игр и занятий физкультурой на объектах образования - средняя горизонтальная освещенность покрытия 10 лк;

центральные аллеи парковой зоны, детские площадки, площадки отдыха и досуга - средняя горизонтальная освещенность покрытия 10 лк;

- детская площадка: площадь территории из расчета 0,5 м2 на человека, проживающего в населенном пункте, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта;

- площадка отдыха и досуга: площадь территории из расчета 0,1 м2 на человека, проживающего в населенном пункте, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта;

- пешеходная улица (дорожка, тротуар): протяженность не нормируется;

- велосипедная дорожка: протяженность не нормируется;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

- территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея): транспортная доступность 20 мин;

- уличное освещение: не нормируется;

- детская площадка: пешеходная доступность 500 м;

- площадка отдыха и досуга: пешеходная доступность 500 м;

- пешеходная улица (дорожка, тротуар): пешеходная доступность 500 м;

- велосипедная дорожка: пешеходная доступность 500 м.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1.Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования поселениясогласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям (указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а именно:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

а также объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимального уровня доступности таких объектов для населения поселения.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.

На момент разработки настоящего проекта местных нормативов градостроительного проектирования региональными нормативами градостроительного проектирования Волгоградской области предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения не установлены.

Вместе с тем, был учтен Проект региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области (далее – проект РНГП), размещенный на сайте комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области 22.08.2017

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации: если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения поселения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, должны быть не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации: если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения поселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

а) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

б) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Виды объектов местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане, определены статьей 19 Градостроительного кодекса Волгоградской области, а именно:

1) объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта;

1\_1) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в случаях подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана городского округа;

2) социальные и административные объекты;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) объекты ритуального назначения и санитарной очистки;

5) объекты инженерной инфраструктуры;

6) объекты для решения вопросов местного значения в иных областях.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения данных муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения для объектов обосновывались в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения.

Термины и определения, использованные в нормативах градостроительного проектирования сельского поселения, применены в соответствии с действующей редакцией нормативных и правовых документов федерального, регионального и местного уровня.

# Обоснование видов объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Волгоградской области – комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области, в порядке, установленном законом Волгоградской области.

Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одного и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяются на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

В целях обоснования расчетных показателей выполнено распределение объектов местного значения поселения по видам, установленным Градостроительным кодексом Волгоградской области:

а) Объекты культуры, отдыха, спорта

1) физическая культура, школьный и массовый спорт;

2) культура и отдых;

б) Социальные и административные объекты

1) муниципальное управление;

в) Объекты для решения вопросов местного значения в иных областях

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

2) благоустройство территории поселения.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ объекты инженерной инфраструктуры (электроснабжение населения, газоснабжение населения, теплоснабжение населения, водоснабжение населения, водоотведение) не относятся к полномочиям сельского поселения.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ автомобильные дороги местного значения не относятся к полномочиям сельского поселения.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов не относятся к полномочиям сельского поселения.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ объекты ритуального назначения и санитарной очистки не относятся к полномочиям сельского поселения.

Вышеуказанная информация применятся при дальнейшем обосновании расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Объекты культуры, отдыха, спорта.

Объекты местного значения поселения в области физической культуры, школьного и массового спорта, для которых определяются расчетные показатели:

а) многофункциональный спортивно-досуговый центр или аналогичный объект (обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 14, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ);

б) спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники). Обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 14, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Объекты местного значения поселения в области культуры и отдыха, для которых определяются расчетные показатели:

а) дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).

Социальные и административные объекты.

Объекты местного значения поселения в области муниципального управления в связи с решением вопросов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели:

а) административное здание органа местного самоуправления (обоснование включения объекта в перечень: пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).

Объекты для решения вопросов местного значения в иных областях.

Объекты местного значения поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в связи с решением вопросов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели:

а) противопожарный водоем (резервуар). Обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

б) объекты пожарной охраны поселения (обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

Объекты местного значения поселения по благоустройству территории в связи с решением вопросов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели:

а) территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея). Обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

б) уличное освещение (обоснование включения объекта в перечень пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ);

в) детская площадка (обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ);

г) площадка отдыха и досуга (обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ);

д) пешеходная улица (дорожка, тротуар). Обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

е) велосипедная дорожка (обоснование включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ).

# 3.Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

Красносельцевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Быковского муниципального района Волгоградской области, состоящее из двух населенных пунктов: село Красноселец (административный центр), поселок Северный.

Красносельцевское сельское поселение располагается в 30 км восточнее районного центра - р. п. Быково.

Площадь сельского поселения составляет 13 207 га, из которых 13 005 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья. Поселение граничит: на юге — с [Палласовским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD); на западе — со [Солдатско-Степновским сельским поселением](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5); на северо-западе и севере — с [Александровским сельским поселением](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29); на севере — со [Старополтавским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD); на востоке — с [Садовским сельским поселением](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29).

Количество постоянного населения Красносельцевского сельского поселения на 1 января 2017 года (по данным администрации) составляет 1891 человека. Плотность населения – 11,44 чел./[км²](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2).

Население и организации Красносельцевского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

В качестве источника водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через скважины. На территории населенных пунктов Красносельцевского сельского поселения имеется водопроводная сеть протяженностью 8,00 км. Существующие водопроводные сети не закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø50-350мм.

В населенных пунктах, входящих в состав поселения централизованной канализации, нет. Население пользуется дворовыми уборными.

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ ПС-35/10/04 кВ. Протяженность линии электропередач составляет 24,5 км.

Источником газоснабжения населенных Красносельцевского сельского поселения Быковского района является существующая АГРС, газифицировано село Красноселец, протяженность сети составляет 38,73 км, уровень газификации - 63,99%.

Протяженность дорог общего пользования на территории поселения составляет 28,2 км.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры: администрация сельского поселения; МКДОУ Красносельский детский сад «Колосок»; МКОУ «Красносельцевская СОШ» и другие.

В поселении расположена особо ценная территория «Пришибо-Могутинская система лиманов».

Проектом Региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области (далее – проект РНГП), опубликованного на официальном сайте комитета архитектуры и градостроительства 22.08.2017, Красносельцевское сельское поселение Быковского муниципального района отнесено к зоне с низким уровнем урбанизированности.

Информация о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Красносельцевского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области учтена в местных нормативах градостроительного проектирования.

# 4.Сведения об учете планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

В местных нормативах градостроительного проектирования учтена информация из следующих документов:

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красносельцевского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на период с 2017 по 2026 годы;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельцевского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2017-2033 годы;

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Красносельцевского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области в 2017 – 2019 годах»;

- План по противодействию идеологии терроризма в Красносельцевском сельском поселении Быковского муниципального района Волгоградской области на 2017-2018 годы;

- долгосрочный план по проведению ремонта автомобильных дорог местного значения на территории Красносельцевского сельского поселения на 2017-2019 годы;

- план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красносельцевском сельском поселении на 2016-2017 годы.

# 5.Сведения об учете предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования поселения в администрацию поселения не поступало предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц для их учета в материалах по обоснованию.

# 6.Обоснование расчетных показателей для объектов в области физической культуры, школьного и массового спорта

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры, школьного и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов** **местного значения поселения** | многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) |
| **Территория применения расчетных показателей** |
| многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект | населенные пункты муниципального образования с количеством населения более 500 человек |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | населенные пункты муниципального образования независимо от количества населения  |
| **Обоснование расчетных показателей** **минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения с учетом методических рекомендаций Минспорта РФ по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации |
| **Обоснование расчетных показателей** **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения с учетом рекомендаций СП 42.13330. «СНиП 2.07.01-89\*» |
| **Предельные значения расчетных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования** | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлены |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения, предложенный в Проекте РНГП |
| многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект | отсутствует |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | для населенных пунктов с численностью населением менее 300 человек – не нормируется; 1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения, предложенный в Проекте РНГП |
| многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект | отсутствует |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | пешеходная доступность 500 метров |
| **Значения расчетных показателей,** **устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект | не менее одного объекта на территорию поселения |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | 1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, но не менее 1 объекта на территорию поселения;населенные пункты с численностью населения менее 300 человек – не нормируется. |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения |
| многофункциональный спортивный центр или аналогичный объект | пешеходно-транспортная доступность 30 минут |
| спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | пешеходная доступность 500 м  |

# 7. Обоснование расчетных показателей для объектов в области культуры и отдыха

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и отдыха и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов** **местного значения поселения** | дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (учреждение клубного типа) |
| **Территория применения расчетных показателей** | вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателей** **минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| **Обоснование расчетных показателей** **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Предельные значения расчетных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования** | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлены |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения, предложенный в Проекте РНГП |
| дом культуры  | 1 независимо от количества населения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| дом культуры  | транспортно-пешеходная доступность 30 минут |
| **Значения расчетных показателей,** **устанавливаемые для основной части** **нормативов градостроительного проектирования** |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (учреждение клубного типа) | не менее одного объекта на территорию поселения, при численности населения от 300 до 2000 человек – 150 зрительских мест, в населенных пунктах с числом жителей до 300 человек – передвижная форма обслуживания; |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения |
| дом культуры и творчества или объект, аналогичный такому функциональному назначению (учреждение клубного типа) | транспортно-пешеходная доступность 30 минут |

# 8.Обоснование расчетных показателей для объектов в области муниципального управления

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области муниципального управления и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов** **местного значения поселения** | административное здание органа местного самоуправления |
| **Территория применения расчетных показателей** | вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателей** **минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Обоснование расчетных показателей** **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Предельные значения расчетных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования:** | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлены |
| минимально допустимый уровень обеспеченностиобъектами местного значения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| административное здание органа местного самоуправления | 1 объект независимо от численности населения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| административное здание органа местного самоуправления | транспортная доступность 60 минут |
| **Значения расчетных показателей,** **устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | 1 объект независимо от численности населения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения  | транспортно-пешеходная доступность 30 минут |

# 9.Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области первичных мер пожарной безопасности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов** **местного значения поселения** | противопожарный водоем (резервуар) |
| объект пожарной охраны |
| **Территория применения расчетных показателей** | территория населенных пунктов муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателей** **минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | [Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»](http://pozhproekt.ru/nsis/Norm/Fz/2008/123%2808%29.htm).[Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».](http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/08_13130_2009.pdf)[СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»](http://pozhproekt.ru/nsis/Snip/2-04-02-84.htm).Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| **Обоснование расчетных показателей** **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | [Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»](http://pozhproekt.ru/nsis/Norm/Fz/2008/123%2808%29.htm).[Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».](http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/08_13130_2009.pdf)[СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»](http://pozhproekt.ru/nsis/Snip/2-04-02-84.htm).Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| **Предельные значения расчетных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования** | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлены |
| минимально допустимый уровень обеспеченностиобъектами местного значения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| объект пожарной охраны | 1 независимо от численности населения(не нормируется на территориях, где установленное время прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы Волгоградской области |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| объект пожарной охраны | время прибытия первого подразделения к месту вызова 20 минут |
| **Значения расчетных показателей,** **устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| противопожарный водоем (резервуар) | количество в зависимости от площади населенного пункта, но не менее двух объектов для каждого населенного пункта (в случае отсутствия наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами) |
| объект пожарной охраны | 1 объект независимо от численности населения (не нормируется на территориях где установленное время прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы Волгоградской области) |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения |
| противопожарный водоем (резервуар) | - при наличии автонасосов: 200 м- при наличии мотопомп: 100 – 150 м в зависимости от типа мотопомп |
| объект пожарной охраны | время прибытия первого подразделения к месту вызова 20 минут (не нормируется  |

# 10.Обоснование расчетных показателей для объектов благоустройства

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектов** **местного значения поселения** | территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) |
| уличное освещение |
| детская площадка |
| площадка отдыха и досуга |
| пешеходная улица (дорожка, тротуар) |
| велосипедная дорожка |
| **Территория применения расчетных показателей** | вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателей** **минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека;СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*»;Приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» |
| **Обоснование расчетных показателей** **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека;СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*»;Приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» |
| **Предельные значения расчетных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования** | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлены |
| минимально допустимый уровень обеспеченностиобъектами местного значения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| детская площадка | площадь территории 0,48 м2 на человека |
| площадка отдыха и досуга | площадь территории 0,1 м2 на человека |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения,предложенный в Проекте РНГП |
| детская площадка | 500 м (в границах квартала, микрорайона) |
| площадка отдыха и досуга | 500 м (в границах квартала, микрорайона) |
| **Значения расчетных показателей,** **устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | площадь территории из расчета 12 м2 на человека, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта |
| уличное освещение | в населенном пункте на проезжей части улиц и дорог с интенсивностью движения транспорта менее 500 единиц в час – средняя горизонтальная освещенность покрытия 4 лк;в населенном пункте на второстепенной улице (переулке, проезде) в жилой застройке – средняя горизонтальная освещенность покрытия 2 лк;пешеходная улица (дорожка, тротуар), велосипедная дорожка - средняя горизонтальная освещенность покрытия 2 лк;площадки для игр и занятий физкультурой на объектах образования - средняя горизонтальная освещенность покрытия 10 лк;центральные аллеи парковой зоны, детские площадки, площадки отдыха и досуга - средняя горизонтальная освещенность покрытия 10 лк; |
| детская площадка | площадь территории 0,5 м2 на человека, проживающего в населенном пункте, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта  |
| площадка отдыха и досуга | площадь территории 0,1 м2 на человека, проживающего в населенном пункте, но не менее одного объекта для каждого населенного пункта |
| пешеходная улица (дорожка, тротуар) | протяженность не нормируется |
| велосипедная дорожка | протяженность не нормируется |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения |
| территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | транспортная доступность 20 мин |
| уличное освещение | не нормируется |
| детская площадка | пешеходная доступность 500 м |
| площадка отдыха и досуга | пешеходная доступность 500 м |
| пешеходная улица (дорожка, тротуар) | пешеходная доступность 500 м |
| велосипедная дорожка | пешеходная доступность 500 м |

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# 1.Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы градостроительного проектирования поселения действуют на всей территориипоселения**.**

Нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения населения муниципального образования, в том числе объектами благоустройства территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения (далее – расчетные показатели).

Нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования поселенияутверждаются уполномоченным представительным органом местного самоуправления, определяемым на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Область применения утверждаемых расчетных показателей распространяется:

- при подготовке муниципальных программ, стратегии социально-экономического развития муниципального образования и планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, договоров о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий (далее – планы, программы, стратегии социально-экономического развития муниципального образования);

- при подготовке и утверждении генерального плана поселения, в том числе при внесении изменений в генеральный план поселения;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при осуществлении органами государственной власти Волгоградской области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения муниципального образования, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Требования нормативов градостроительного проектирования сельского поселения с момента их вступления в силу предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в нормативах градостроительного проектирования поселения согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*) не осуществлялась конкретизация основных требований к планировке и застройке, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться положениями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*).

# 2.Правила применения расчетных показателей

При применении расчетных показателей в областях применения, установленных в настоящих нормативах градостроительного проектирования поселения, необходимо руководствоваться следующими правилами:

а) из основной части нормативов градостроительного проектирования поселения выбирается один или нескольких объектов местного значения поселения, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным объекты местного значения поселения, в том числе объектам благоустройства территории, в отношении которого планируется обоснование варианта размещения объектов местного значения;

б) для выбранных объектов согласно таблицам, определить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами местного значения поселения, либо их расчетные характеристики (площадь, количество мест в них и т.д.) по каждому из таких объектов на муниципальное образование как административно-территориальную единицу, либо на населенный пункт, либо на отдельный элемент планировочной структуры;

в) сравнить расчетные показатели (расчетное количество) объектов местного значения, либо их расчетные характеристики по каждому из таких объектов с фактическим количеством (или расчетными характеристиками) таких объектов на территории муниципального образования, населенного пункта, либо элементов планировочной структуры;

г) определить территории, населенные пункты, либо элементы планировочной структуры, находящиеся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного значения поселения и определить потребность в строительстве, реконструкции таких объектах на данной территории с учетом обеспечения сбалансированного, перспективного развития объектов социальной инфраструктуры поселения, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры местного значения поселения;

д) проверить соблюдение условий на соответствие выбранных значений предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения, установленным в региональных нормативах градостроительного проектирования;

е) сделать вывод о необходимости размещения и месте расположения новых объектов местного значения (на территориях, находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного назначения) или об увеличении характеристик существующих объектов местного значения, количество или характеристики которых ниже установленного нормативами уровня обеспеченности, с последующем учетом в соответствующих планах, программах, стратегиях, документах территориального планирования, документации по планировки территории, в иных документах.

Систематизация областей видов объектов местного значения и нормативно-правовой и нормативно-технической документации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| №п/п | Виды объектов местного значения поселения | Документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объекты культуры, отдыха, спорта | Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» Приказ Минспорта России от 25.02.2016 № 172 «Об утверждении классификатора объектов спорта»СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\* Планировка и застройка городских и сельских поселений». СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения Постановление Администрации Волгоградской области от 13.01.2016 № 3-п «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 № 9-п «Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» |
| 2. | Социальные и административные объекты | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Жилищный кодекс Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 № 2716-р «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации»Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. № 948-«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культурыМетодические рекомендации по модернизации спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (Письмо Минобрнауки России от 27.07.2016 № 09-1821) Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\* Планировка и застройка городских и сельских поселений»СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001СП 118.13330.2012\* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2)СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением № 1)Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015 - 2020 годы» |
| 3. | Объекты для решения вопросов местного значения в иных областях | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераФедеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»Методические рекомендации МЧС РФ органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахСП 132.13330.2011 Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.СП 88.13330.2014 Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\* СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 22.2.10-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планированияПостановление Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
| 4. | Объекты благоустройства территории | СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\* Планировка и застройка городских и сельских поселений»СН 541-82 Госгражданстроя «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»Приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» |